**Правила приемки средств измерения**

1. Поверке подлежат приборы, внесенные в Госреестр утвержденных типов средств измерения (далее СИ).
2. СИ принимаются на поверку после заключения договора на оказание услуг. Перед заключением договора необходимо предоставить письмо с указанием видов работ: поверка и ремонт. Данное письмо оформляется на фирменном бланке организации. В случае если договор еще не заключен, то гарантийное письмо об оплате обязательно.
3. Все средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений (часть 2 статьи 9 ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений»).
4. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием, руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки, паспортом (формуляром) и свидетельством о последней поверке или внесения сведений в ФИФ «Аршин» (при наличии требования в методике поверки об обязательном оформлении свидетельства о поверке), а также необходимыми комплектующими устройствами.
5. Кислородные манометры представляются на поверку чистыми, обезжиренными и без контакта с маслом (Письмо на имя главного метролога).
6. К СИ (манометры) должны быть приложены списки с указанием:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заводскойномер | Тип прибора |  Ø мм | Модель | Шкала кгс/см2 |  ГодВыпуска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Для других СИ графы 4 и 6 не заполняются.

7. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), который является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по ссылке: <http://fundmetrology.ru/>. Свидетельство о поверке выдается по заявлению владельца и будет выглядеть как выписка из реестра (c 01.01.2021г).

8. СИ, имеющие механические повреждения: разбитое стекло, поврежденный корпус, сломанная клемма, сорванная резьба, коррозия, - в поверку (калибровку) не принимаются.